**电动吸引器**

负压系统内负压达到极限后再释放，瓶塞开启方便。导管不折叠、不吸瘪