**赣江新区 内镜中心-消化 设备参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 基本参数 |
| 6 | 小肠镜 | 钳子管道内径≥2.8mm，同时配备有气囊控制装置，气囊设定压力5.4kPa+2.6 kPa-0.0kPa。 |