**全自动免疫组化复染机：**

1. 染色工作站：≥9个
2. 染色程序：≥500个
3. 染色片数：≥30张
4. 全自动染色
5. 开放的染色试剂平台

**融蜡仪:**

1. 温度控制范围：0-100℃

2、容积：≥30L

**智能标本管理系统:**

1. 存放蜡块标本：≥3200
2. 存放玻片数量：≥6600个
3. 柜体结构根据实际需要按照合理的尺寸比例进行上、中、下三层设计，上层存放病理档案，中层存放蜡块，下层存放载玻片 4、柜体之间具有LED定位指示灯，且具有红外线报警功能

5、软件系统全自动控制，可以精确至每个蜡块及每张玻片

**取骨机:**

1. 切割厚度2-150mm
2. 额定功率：P2=750W
3. 转速 750-1500rpm(可调）
4. 变频器功率：075Kw
5. 自带高压冲冼水枪12V 60W

6、电动升降工作台700-900mm(可手动/遥控）

**移动穿刺治疗床:**

1. 大小：180\*80\*120cm
2. 头部及脚部具有可升降功能

3、四角带轮可移动