|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **物品名称** | **数量** | **单价（万元）** | **总计（万元）** |
| 手持终端 | 100 | 0.45 | 45 |

|  |  |
| --- | --- |
| **性能参数** | |
| 操作系统 | ≥ Android P(9) 医护定制OS操作系统，需提供界面截图证明以及软件著作权证书复印件加盖厂家公章 |
| 处理器 | ≥2GHz主频，高通8核处理器 |
| 内存 | ≥3GB RAM，32GB ROM |
| **物理参数** | |
| 尺寸 | 外观专利定制设计，需提供外观专利证书复印件加盖厂家公章 |
| 屏幕 | 5.45英吋HD+高清屏, ≥分辨率1440\*720，康宁五代抗损伤保护玻璃盖板，支持湿手操作 |
| 标准电池 | 电池容量额定值≥4900mAh，电池容量典型值≥5000mAh，锂电池，加密电芯，支持循环充电防过充设计，为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸，需提供3C报告中电池容量部分截图证明并加盖厂家公章，要求证书与投标型号严格对应 |
| 星形充电 | QC3.0快充，2.5小时充满，连续使用时间≥15小时 |
| 外设接口 | Type-C接口，支持线充充电，并支持座充；底部有充电触点设计，以匹配座充充电触针，方便随用随充。 |
| 摄像头 | ≥1300万像素，摄像头位于设备背面，方便临床使用 |
| 手电筒 | 具备手电、瞳孔双手电功能，要求一个实体按键可实现照明及瞳孔检查两项功能，需现场演示 |
| 传感器 | GPS、地磁传感器、重力传感器G-sensor、光感传感器、距离传感器、陀螺仪 |
| **数据采集** | |
| 条码识别 | 集成国际一线品牌一维/二维条码扫描引擎，白色补光灯，激光瞄准 |
| 扫描设置 | 条码设置、扫描设置开放设置菜单，需提供界面截图证明并加盖厂家公章 |
| **无线和数据通信** | |
| 星形无线局域网 | Wi-Fi支持802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段，支持频段包括：5725-5850MHz 5150-5350MHz 2400-2483.5MHz，需提供型号核准证书复印件加盖厂家公章，要求证书与投标型号严格对应，单款单证，不得使用系列产品认证 |
| 星形支持制式 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD  需提供支持上述制式的入网认证证书和型号核准证书复印件并加盖厂家公章，要求证书与投标型号严格对应，单款单证，不得使用系列产品认证以作证明 |
| 星形通信频段 | 890-915MHz 1710-1750MHz/1880-1900MHz 2010-2025MHz/1940-1965MHz 909-915MHz/824-835MHz/1880-1915MHz 2300-2370MHz 2555-2655MHz/1920-1940MHz 1940-1965MHz 1710-1780MHz 909-915MHz 824-835MHz  需提供支持上述频段的入网认证证书和型号核准证书复印件并加盖厂家公章，要求证书与投标型号严格对应，单款单证，不得使用系列产品认证以作证明 |
| Wi-Fi漫游 | Wi-Fi网络切换强度、连接速度可进行策略调整，需提供界面截图证明并加盖厂家公章 |
| 蓝牙／NFC／RFID | 不低于Bluetooth 4.2，支持NFC、RFID功能 |
| **其他** | |
| 材质 | 抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等），整机及底座使用抗UV材料，支持紫外线消毒，需提供第三方抗UV证明复印件并加盖厂家公章 |
| 辅助功能 | 桌面悬浮按键，支持扫描、双手电控制；支持悬浮键实现单扫、连续扫描，需提供界面截图证明并加盖厂家公章 |
| 自定义按键 | 支持按键自定义（含PTT按键） |
| 跌落规格 | 可承受多次1.5米的跌落冲击, 1000次0.5米滚动 |
| 防护等级 | ≥IP67，需提供防水防尘检测报告复印件加盖厂家公章 |
| 认证 | CCC、入网认证、型号核准、软件著作权、外观专利、抗UV材料、RoHS认证，需提供证书复印件加盖厂家公章 |