鼓风机更新需求公告

江西铜业股份有限公司德兴铜矿计划更新一批在用鼓风机，拟采用空气悬浮或磁悬浮低噪音、低耗能鼓风机替换原有的离心式等高噪音、高耗能鼓风机。现诚邀国内相关专业厂家和技术人员来我矿进行现场踏勘和交流。

本次现场踏勘和交流旨在进行技术研讨和方案优化，不签署任何文件，也不作为采购依据。

本公告有效期截止2024年7月31日。

联系人：华春来

联系电话：0793-7719442 13970340064

地址：江西省德兴市泗洲镇德兴铜矿机动能源部

附：拟更新的目前在用的设备清单

江西铜业股份有限公司德兴铜矿

2024年6月11日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件：拟更新的目前在用的设备清单 | | | |
| 在用设备名称 | 主要参数（仅供参考） | 台数 | 备 注 |
| 离心式鼓风机 | 型号C200-1.53，风量200m3/min，压力63kPa,转速2980rpm | 6 | 泗选一期 |
| 离心式鼓风机 | 型号C200-1.53，风量200m3/min，压力63kPa,转速2980rpm | 6 | 泗选二期（已批复） |
| 罗茨鼓风机组 | 型号ZG-200，排气压力98kPa，流量52.1m3/min | 2 | 精尾水处理二厂 |
| 罗茨鼓风机 | 型号3RE-195，排气压力98kPa,流量52.8m3/min | 2 | 精尾水处理一厂 |
| 离心式鼓风机 | 型号D850-31，主轴转速2980r/min,进口压力100.5kPa，出口压力166.5kPa | 4 | 大山磨浮 |
| 离心式鼓风机 | 型号D850-21，主轴转速2980r/min,进口压力100.5kPa，出口压力150.5kPa | 2 | 大山磨浮 |
| 罗茨鼓风机 | 型号ZG-125，排气压力78.4kPa，吸气压力0kPa，流量25.1m³/min，转速2800rpm，轴功率46.4kw | 3 | 百泰一线天 |
| 罗茨鼓风机 | 型号ZG-125，排气压力78.4kPa，吸气压力0kPa，流量25.1m³/min，转速2800rpm，轴功率46.4kw | 2 | 百泰杨桃坞 |