项目基本情况：

1、8号机闭式循环冷却水泵泵轴套修理；

2、7号机发电机定子冷却水泵泵轴修理，

供货时间：定标通知后五日内完成修理。

技术要求：

一、8号机闭式循环冷却水泵轴套修理

1、轴套2根，材质304不锈钢，长度302mm，最大径87mm，修复部位外径80mm,磨损部位深度约0.3mm，宽度约2-3mm，修复部位4处。

2、要求修复处材质耐腐蚀性、硬度不低于304不锈钢原材质，修复处表面粗糙度要求≯Ra0.8μm，椭圆度≯0.02mm，修复部位需采用滚压提高表面硬化层。

二、7号机发电机定子冷却水泵泵轴修理

1、泵轴2根，材质304不锈钢，长度560mm，最大径60mm，修复部位直径45mm，共4处，深度约0.3mm，宽度约1~2mm。

2、要求修复后泵轴最大弯曲不大于0.03mm,修复处表面粗糙度要求≯Ra0.8μm，椭圆度≯0.02mm，修复部位需采用滚压提高表面硬化层。

具体尺寸见实物。