一、监护仪需求参数：

1.适用于监测患者生理指标等。

▲2.具备彩色电容触摸屏，尺寸≥17英寸，分辨率≥1280×1024像素，亮度可自动调节。

3.显示通道≥8通道。

▲4.监测参数至少包含心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温、双通道有创血压。

5.自带转运监护仪（含锂电池），可单独使用也可插进主机使用。

6、具备外接液晶显示器，可室内外同屏同步前后双屏显示。

▲7、配有双通道有创血压插件模块。

8.具备房颤及室上性心律失常分析功能，实时心律失常分析≥23种。

9.配置插槽数≥3个，具备有线网络及无线网络数据传输功能。

10.具备导联类型自动识别功能，导联脱落监测功能。

二、配置清单：主机1台，双通道有创血压插件模块1个，液晶显示屏1个。

三、质保期不少于1年。