曲江公司煤仓漏斗、溜槽修理改造项目

1：内容：更换八台漏斗、溜槽（含拆除、加工制作和安装）

2：时间：2024年12月30日之前完工投入使用。

3：漏斗、漏槽加工制作乙方必须到现场测绘尺寸，并绘制出符合甲方要求的整套加工制作零件图和安装图。

4：漏斗、溜槽焊缝必须达到6\*45◦，表面平整无裂痕、无气孔、无焊碴。

5、漏斗、漏槽夹角应确保至145◦

6、漏斗、漏槽应做防腐处理，防腐层厚度必须达到0.7mm以上。

7：安装作业点与地面垂直距离约8m，乙方必须具备相关机构认证的特殊行业从业资质。

8：乙方必须编制符合行业要求的安装工程施工安全措施。

9：漏斗、溜槽安装完必后应确保漏斗间部顺畅、光滑无堵塞，连接处应确保平整闭封无泄漏，符合生产要求。

 丰城曲江煤炭开发有限责任公司

 2024年11月12日