需求参数：

1、常压无蒸汽煎药，有效防止水分流失。

▲2、具备液体循环和蒸汽回收循环双循环功能。

3、液体循环为锅内循环方式。

4、蒸汽回收循环为锅外冷却回流方式，实现无味煎药。

▲5、配置至少有3个容量均为≧20000ml的容器。

6、尺寸≦1700\*660\*1450功率≦6800W，重量≦188KG。

▲7、包装容量至少涵盖：50-250ml。

8、煎药包装一体设计。