**脉冲电疗仪需求参数：**

▲1.至少具备连续、断续、疏密、起伏、起止波形等。

2.基波脉冲频率范围1.2~55Hz±30%，脉冲宽度0.6ms±0.15ms。

3.输出电流限值，负栽为1000Ω时输出电流有效值小于10mA。

4.最大输出功率1000Ω负载下0.09VA，各组输出强度单独可调。

▲5.具备辅助探测穴位功能，音乐提示、定时、电源交直流转换和开机安全保护功能。

6.输出直流分量为0。

7.尺寸≦220×170×75mm，重量≦1.3kg。

8.电源匹配器或内装电池9V供电。

9.输入功率≦20VA。

配置清单：

1、探穴笔1支

2、输出导线Ⅰ型6组，(Ⅱ型4组)

3、导电橡胶Ⅰ型10片，(Ⅱ型6片)

4、自粘导电橡胶2片

5、医用胶带1圈

6、说明书1本

7、穴位图1张

8、合格证1张。

9、电源匹配器1个