咳痰机需求参数：

▲1.采用机械性吸-呼技术，通过正负交变压力直接作用于气道，促进患者痰液排出，可连接面罩、气管插管、气管切开等患者。

2.具有自动模式、手动模式、叩击模式三种操作模式等。

▲3.自动模式下可通过按键触发、压力同步触发、流量触发启动治疗。

4.吸气压力至少涵盖：0—+70 cmH2O。

5.呼气压力至少涵盖：0—-70 cmH2O。

6.吸气时间范围至少涵盖：1—5S。

7.呼气时间范围至少涵盖：0.1—1.0 S。

8.暂停时间范围至少涵盖：1—5 S。

9.触发灵敏度多档可选。

10.自动模式下上升时间多档可选。

11.助咳治疗时可自动显示吸气潮气量。

▲12.标配血氧监测模块，可血氧饱和度及脉搏监测。

13.具有提示和报警功能。

14.具备医用液晶显示屏。

15.内置锂电池可支持移动使用。

16.交付验收时需提供第三方检测报告。

 配置清单

1 、主机 1 台

2 、电源适配器 1 个

3 、电源线 1 根

4 、重复性血氧探头 1 根

5 、手动开关 1 个

6 、一次性使用热湿交换器/过滤器包 1 套