第五章采购需求

**一、采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 位置 | 名称 | 尺寸 | 表面及材质说明 | 数量 | 图片参考 |
| 家具 | 客房 | 床 | 1200宽\*1900\*（1050+550） | 纯实木框架+至少1.5cm厚的实木床板（材质要求防腐、防潮，床底离地面不超过10cm）（E1环保多层胶合板贴K6236科技木皮+黑色亚光烤漆脚框+熏蒸实木支撑框架+夹板扪黑色无纺布床板+调节脚钉+实心角码） | 25 | IMG_256 |
| 1800\*2000 | 实木落叶松框架+至少1.5cm厚的静音实木床板。面料采用生态皮（材质要求防水、防腐、防潮、防划伤，防污），床底离地面不超过10cm） | 8 | IMG_257 |
| 床垫 | 1200宽\*1900\*200厚 | 整体大型弹簧+环保椰棕。采用（纯棉面料，E1环保，亲肤柔然，抗菌防螨、防腐、防潮材质，护腰，护脊，透气排湿，专注健康睡眠材质，防静电，软硬适中，不变形) | 62 | 需根据实际床的尺寸调整） |
| 1500\*1900\*200厚 | 5 |
| 1800\*2000\*200厚 | 11 |
| 床头柜 | 460宽\*400\*500高 | 实木框架采用（E1环保，实木+饰B1阻燃多层胶合板，PE底油+搽色+修哑光PU漆面喷涂） | 76 | 根据床配置 |
| 椅子 | 450W\*380D\*(900H+420） | 实木框架加布艺软包采用（E1环保，原木框架，PE 底油+搽色+修哑光PU漆面喷涂，坐垫高密度回弹海绵优质麻布面料做三防处理 （防潮、防划伤，防污） | 76 |  |
| 衣架 | 800宽\*400\*1500高 | 用（E1环保，原木框架+B1阻燃多层胶合板，PE底油+搽色+修哑光 PU漆面喷涂，防潮、防划伤，防污） | 38 |  |
| 门 | 按照现场定尺寸，厚度不低于4cm | E1环保+B1阻燃优质多层夹板贴K6236科技木皮面板，（防虫，防火，熏蒸达到消防等级处理的实木框+珍珠岩实心阻燃门芯+阻燃硅酸钙板材质结构）+真空隔音防碰金属条（带智能锁和配套卡片） | 40 |  |
| 淋浴洗漱 | 淋浴套装 | 三挡花洒套装，全铜增压淋浴器 | 38 | 2776fe36938eb094a8410aeb082453e |
|  | 水龙头 | 不锈钢材质、耐用、出水温和、阀门稳定可靠 |  |
| 大堂 | 弧形沙发 | 2750W\*800D （750H+420H） | 实木框架+高密度海绵+生态皮采用（E1环保，实木框架和板材，高密度回弹海绵，优质麻布面料做三防处理（防火，防水，防污） | 1 | IMG_258 |
| 大茶几 | 800直径390H | 采用（E1环保，浅色岩板台面+实木框+B1阻燃多层胶合板+雕刻工艺） | 1 |  |
| 小茶几 | 600直径390H | 采用（E1环保，浅色岩板台面+实木框+B1阻燃多层胶合板+雕刻工艺） | 1 |  |
| 单人沙发 | 800W\*750D （750H+420H） | 实木框架+高密度海绵+生态皮采用（E1环保，实木框和板材，高密度回 弹海绵，优质麻布面料做三防处理（防火，防水，防污） | 2 |  |
| 圆桌椅 |  休闲类 | 实木框架+高密度海绵+生态皮 | 2 | IMG_259 |
| 类型 | 位置 | 名称 | 外观/类型 | 材质性能、功能说明（容量/匹数） | 数量 | 图片参考 |
| 家电 | 客房 | 空调 |  挂机 |  1.5匹冷暖双用三级能效 | 40 |  |
| 热水器 |  圆桶 | 2200W，60升一级电脑版 | 38 |  |
| 投影 |  桌面云台 | 分辨率：1920×1080dpi光源类型：LED光源投影机亮度：2000ANSI流明支持蓝牙功能支持WIFI功能包含安装辅料、电线等  | 38 |  |
| 走廊 | 监控摄像头 | 半球式 | 500w高清彩色无线WIFI（影像资料保留至少30天）包含安装辅料、电线等  | 23 |  |
| 监控台式电脑 | 台式电脑 | 1.处理器： i5-127002.内存：16G3.硬盘 ：512G固态+1T机械4.屏幕尺寸：23.8英寸5.屏幕比例：16：96.分辨率：1920\*10807.刷新率：75Hz | 4 |  |
| 大堂 | 空调 |  立式内机 | 大3匹冷暖双用三级能效 | 1 |  |
| 辅材 | 客房、大堂及走廊 | 辅材 | / | 投标人根据以上需求配置 | 1 |  |

**注:1.本项目交货地点在武功山中庵索道附近，投标人报价需充分考虑运输成本(包括但不限于货物运输索道费用等)。**

**（二）商务条件**

**1.**所售货物须是全新的和未使用过的，必须附有合法齐全手续以及厂家随商品附带的说明书、出厂合格证等资料及配件。

**2.交货时间**：合同签订后23天内完成安装、调试并交付使用，并承担途中运输等费用。

**3.交货地点：**武功山中庵索道附近。

**4.质量保证期**：质保期为供货结束且验收合格后3年。

**5.售后服务**：（1）在保修期内，如遇非人为性损坏中标人应免费更换全新产品并负责运输、安装、调试至产品正常使用。

（2）质保期内免费更换正常情况下损坏的零配件；任何由于产品制造、设计原理引起的非人为损坏，中标人应免费更换全新产品并负责运输、安装、调试至产品正常使用；质保期后，设备的维修及零配件应及时供应，零配件价格应给与优惠。

**6.质量保证**：（1）投标人保证其提供的产品完好无损和正常使用；（2）当投标货物在质保期内发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。

**7**.**安装、调试、验收：**1.中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。2.中标人提供的货物安装调试完毕，经过采购单位组织验收合格后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。3.当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发验收报告：1）中标人已按照合同规定提供了全部产品。2）提供的货物符合采购方要求，性能满足要求。

**8.付款方式及付款时间：**合同签订后，支付合同款项的30%的作为预付款，安装完成，验收合格后支付合同款项至95%，剩余5%作为质保期3年后无质量问题一次性付清（中标人需开具增值税专用发票）。

**注：以上所有技术规格和商务条款均为谈判文件的实质性要求，必须完全响应，否则视为无效响应。**

**附件：**

**景区索道货物运输管理要求**

**一、运输货物收费标准**

中庵货索：580元/吨，所有货物最低不得少于260元/货厢。

黄苟冲1号、2号、3号货索：580元/吨，所有货物最低不得少于380元/吊厢。

（注：以上货索收费小量担类货物，按每担100斤计量收费。货运费均不含货物装卸费用，所有货物装卸均由货主自行请人员装卸。）

**二、客运、货运索道运输货物规定**

为了加强客运索道、货运索道的安全管理，做好森林防火和景区管理等工作，按照客运索道、货运索道的运输条件的不同和景区管理要求，客运索道、货运索道货物运输规定如下：

**1.货运索道：**

建筑材料、工程项目材料、饮料食品类、牲畜家禽类等。

**2.禁止和限制运输相关货物：**

为规范索道乘车秩序，防范安全隐患，严禁搭建临时摊位禁止景区商户运输的铁皮、红板等相关物资。禁止运输烟花爆竹、散装汽油等易燃易爆物品。

**3.运货时间点安排：**

为进一步规范索道管理，提高工作效率，并根据季节性变化，按照以下时间点运送货物：

货运索道：夏季运货时间为7：30-17：00。

冬季运货时间为8：00-16：30。

**三、货物运输审批、收费、运输管理流程**

**景区工程项目建设货物运输流程：**由项目施工负责单位提出申请（附货物清单）→到本项目负责部门开据《工作联系函》→由本部门分管领导签字→凭审批工作联系函来索道分公司缴费、开据《货物运输审核确认单》→凭货物运输审核确认单和加盖财务专用章的收据或发票到货运索道或客运索道运输。

**经营商户、外部单位（建材、设备、设施类）货物运输流程：**由经营商户或外部单位提交货物运输申请（附货物清单）签字、盖章→申请交区服务管理中心审核盖章→交集团公司项目发展部审批盖章→凭审批完的申请函来索道分公司按收费标准交费、开据发票和《货物运输审核确认单》→货主凭《货物运输审核确认单》和加盖财务专用章的收据或发票到给索道管理员核对运输。