需求参数：

1、具有人机交互系统，≧7寸屏幕彩色液晶显示，中文菜单。

▲2、具有动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等数据。

3、具备可快速选择参数及操作的系统。

▲4、具有输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms连续可调，允差±15%。

▲5、具有输出脉冲周期从1s～2s连续可调，允差±10%。

6、具有一组输出脉冲比另一组输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s连续可调，允差±10%。

7、输出脉冲电流峰值从0～99mA连续可调，允差±15%。

▲8、具有定时时间为5min～30min分档任意可调，允差±5%。

▲9、具有至少四组输出。

10、具有输入功率50VA。

▲11、具有至少10种治疗方案。