转运平车需求参数：

1、尺寸要求：长≧1950mm，宽≧700mm。

▲2、床体升降范围550-850mm。

▲3、背部升降范围0-70°。

4、具备优质床架材质，电镀粉体双层涂装。

5、床板和护栏均为PP树脂材料。

▲6、配备专用转运垫子，床套可取出后清洗，配有固定病人的安全带。

▲7、床板背部带有气动弹簧，无极调节。

8、采用曲柄摇把控制水平升降，手柄可折收。

9、具有背部角度刻数，使背部床板上升时，显示上升度数。

▲10、护栏有水平固定功能。

11、四个脚轮上均配跷跷板型中控刹车，刹车踏板配有红绿颜色标志。

▲12、配备可伸缩调节输液挂架，床体四角设有至少四个输液架插孔及输液架固定旋钮。

▲13、床下方配有氧气瓶搁架，床体两侧配有多功能钩挂。

▲14、床体下方采用至少两段式托盘，可根据不同需要放置急救器具、输液架等。

15、具有独立的可伸缩的第 5 轮，放下脚轮后可适用于快速直行，可减少转弯半径。

16、具备万向脚轮直径≥20cm。

▲17、采用中央环刹系统，只需中控脚踏一键可完成四轮的制动。

18、床体最低床高≤55cm，以保障上下床安全，降低坠床风险。

19、床体承重：≥300kg，保障患者和设备负载的安全性。

20、配备≥10cm 厚的床垫。

21、质保不少于2年。

配置清单：

1.转运床体  1套

2.旋转式侧护板   1套

3.转运床垫    1套

4.输液架    1套

5.氧气瓶搁架     1套

6.杂物托盘    1套

7.双面脚轮       1套

8.转运定向中心轮系统1套

9.导静电脚轮 1套