靶向放松仪需求参数：

▲1、用于重复的运动、损伤、手术、姿势不良导致的疼痛、组织粘连、瘢痕、扳机点的治疗，可用于运动前后的快速放松肌肉。

▲2、适用症：肌肉痉挛、挛缩、关节扭伤、拉伤、肌腱炎、肩颈痛、脚踝痛、关节活动受限、腕管综合征、组织粘连、足底筋膜炎等。

3、治疗盖轻揉，适用于大肌肉群。

4、标准头适用大部分区域。

5、软端头适用于骨性与关节区域。

6、激活头用于扳机点、穴位、反射点等。

7、环端治疗区用于大肌肉群。

▲8、治疗频率：150（±15）HZ。

▲9、振幅：2（±0.5）mm。

10、治疗过程中无需接入电源，电池电量具备显示功能。

▲11、电池容量≥3000mA，满电连续工作≥5小时。

12、具备可往复运动，往返速率：≥10000rpm。

13、重量：≤1kg。