**手动病床（儿童双摇）技术参数**

**1.**整床尺寸: 1980（±10mm）×980（±10mm）×540mm（±10mm）；

**2.**两摇杆系统实现各种体位：背部可升降角度：≥70°，腿部可升降角度：≥35°。

**3.结构部件及材质要求:**

**3.1**双层稳固结构：床体+整体底座；床框采用≥30×60×1.5mm，床体静态载重≥300kg，床体动态载重≥200kg。

▲**3.2**床框、底框采用双重涂层处理技术，金属管材达到内外防锈；通过电泳技术在金属管材内壁及表面电泳上一层底漆，确保管材内部防锈；金属管材表面需进行静电粉末喷涂，确保管材表面防锈。**（投标时提供证明文件）。**

**3.3**螺管采用“防失效式双向到位保护装置”螺管装置，螺管壁厚度≥2.5mm，腔室管壁厚度≥4.0mm。背部螺管内置50×40（±2）mm精铜螺母，静音耐磨；螺母上有金属滑槽，滑槽里装有铝合金导轨，与螺管卡销相互作用，产生双向到位保护功能。**（投标时提供能证明文件）。**

**▲3.4**摇手采用ABS含件注塑成型艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计（有防滑的手指凹痕三个或以上），加长加粗用材，防夹手设计，不易折断。

**3.5**床头尾板：ABS注塑成型，暗藏锁定开关，拆卸方便；床头尾板左右两边各带彩色防撞轮，清晰辨别床角，不受碰撞损伤；床尾板上端正中位置设计有孔，可系布带以便患者借力锻炼；暗藏卡扣式锁定开关，拆卸方便；（**投标时请提供床头板实物图片**）。

▲**3.6**全覆式护栏，≥23支（不含两头弧形框）铝合金管护栏支柱，铝合金管厚度≥1.5mm，柱间距≤60mm,护栏长度≥1600mm（不含两端扶手），上提操作，下隐收藏，360度全包围保护，避免儿童钻出或滑落床体；床头床尾有四套外置式护栏开关，防止儿童触碰，杜绝误操作，锁定安全；护栏带升降助力气弹簧，操作更省力，使用更轻松；**（投标时请提供实物图片）**

▲**3.7**中控双面脚轮，直径≧125±5mm，单轮轮心外缘之间的最大距离≤70mm，脚轮支架采用铝合金压铸成型（重量≥360g），质地坚硬且轻盈，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；单轮轮面采用TPR/聚氨脂静音耐磨材料，静音耐磨；刹车踏板U型，采用304不锈钢圆管制造，一脚制动，四轮刹车；能经水洗和高温消毒，不生锈；**（投标时提供证明资料）**；

**▲3.8**床板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板（4块）整体一次模压成型，保持床板的完整性,提高床板强度，床板四角平滑；背部四周增加钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔，抗压力强，不变形；

**3.9**床体四周配≥4输液架插座，钢管整体成型。

**3.10**床体两侧共配≥4个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。

**▲3.11**床体床尾设置床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后滑动。

**3.12**金属表面处理采用双层涂层工艺：采用全长≥500米大型游浸式喷涂线，≥30道工序,第一层涂层，通过电泳技术在表面均匀电泳上一层立邦环氧树脂底漆，平均厚度≥0.02mm,第二重涂层，静电粉末喷涂，平均厚度≥0.1mm。**（提供证明材料）**

▲3.13具备儿童型护栏，设有折叠托架。

**4.床头柜需求参数**

**4.1.规格**：（长×宽×高）≧480×480×820mm±10mm。

▲**4.2材质：**整体采用ABS全新纯正工程塑料注塑成型，不使用二手混合料，ABS工程塑料的有害有毒限制物质：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、邻苯二甲酸甲苯基丁酯（BBP）等限量达到国家的限值要求；防潮防水，可冲洗，不生锈。**（投标时提供检验报告）**

**▲4.3**床头柜顶盖配嵌入式水壶座：水壶座之底座内直径140（±10）mm、壁厚≥2.8mm，最高处高度125（±10）mm（不含插杆）、最低处高度75mm-85mm（不含插杆），插杆长≥40mm；水壶座开口周边加厚，有效防老化破裂；**（投标时提供实物图片）。**

**▲4.4**具备餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜；

**4.5**储物柜内中间隔板可调节高度；

**4.6**弧线型柜门设计；

**4.7**配≧2寸带刹尼龙丝扣轮；

4.8床头柜两侧隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物挂钩4个；

**5、床垫要求：**

▲5.1、三折床垫，四角圆角设计，配合床板，不易磨损，长宽与床相配。

▲5.2、海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链，厚度≥80mm，海绵≥60mm，上下表面粘附一层纤维丝绒，不掉渣，厚度≥20mm，海绵密度≥28°。（提供省级质量技术监督局认定的具有 CMA 资质检验检测机构出具的环保棕防真菌效果测试报告。）

**6. 输液架要求：**

6.1直径≧Φ19 mm×厚0.9mm×高900mm-1620mm；

6.2不锈钢内外套管；

6.3可伸缩双段式结构；

▲6.4高强度铝合金挂钩，可同时悬挂≥4瓶。

**7.杂物架要求**

7.1尺寸：长宽与床匹配；

7.2材质：碳钢或者优于材质；

7.3置于床底，可放置杂物。

配置清单：

1、床1张

2、床垫1张

3、床头柜1张