骨科专用床（儿童款）需求参数：

1、尺寸规格（长、宽、高）：2000×900×500（±10mm）

▲2、功能要求：背部升降0～85°±5°，腿部升降0～45°±5°，床体前倾斜0～15°±5°，可左右分腿，头部、腰部、腿部全牵引，床护栏设计为儿童型。

▲3、材质要求：床面、床架、床头、床尾采用优质不锈钢制造，床面不锈钢矩形管焊接，手摇系统具有空转限位结构装置。

▲4、单床配置清单：手摇安全限位摇杆4支，插式护栏1付，输液架插孔4个，输液钩2个，引流挂钩2个，病号插卡1个，防滑脚套4个，多功能骨科牵引架1套，杂物架1个，床垫1张，床头柜1个。