需求：

1. 根据急诊科和门诊收费处申请，在门诊收费处和急诊科安装8台2.5～3.0焦段半球POE摄像头（带内置拾音），400万像素，镜头焦距：2.5～3.0mm，最大分辨率：2560×1440，光学变倍：5倍，供电方式：DC12V/PoE，防护等级：IP67，三年硬件质保；

2.门诊输液大厅安装1台1.5～2.0焦段广视角POE摄像头，像素：300万像素，最大分辨率：2048×1536；镜头焦距： 1.50～2.0mm；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67，三年硬件质保；

3. 急诊大厅安装1台高清降噪拾音器，拾音范围：1～150平方米，约半径7米；灵敏度：≥-38dB±1dB，信噪比：≤70dB，全指向性；3年质保；

4. 六类非屏蔽双绞线840米，带宽≥250MHz，线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号；

5.线槽从走廊吊顶布线走线，沿墙面隐蔽处通过线槽将信号线安装至指定点位。