可视喉镜需求参数：

1、适用于解决临床遇到的困难气道。

2、显示屏尺寸: ≥3.0寸高清LCD；

▲3、显示屏像素至少: ≥720×480，分辨率≥7.87LP/mm；

▲4、显示屏转动角度至少(上下): 0°~130°；

▲5、显示屏转动角度至少(左右): 0°~270°；

6、喉镜片摄像头类型:摄像头；

▲7、喉镜片摄像头像素: ≥30万像素；

▲8、喉镜片视场角: ≥60°；

▲9、内置全密封防水设计LED光源，喉镜片光照度: ≥150LUX；

▲10、具备喉镜片防雾功能；

10、喉镜片连接方式: 一键插拔；

▲11、具备拍照/录像/存储功能；

12、具备USB数据输出接口；

▲13、电池类型: 锂电池；

14、电池容量: ≥2500mAh；

15、充电时间: ≤4小时；

16、持续放电时间: ≥180分钟；

▲17、手柄防水等级至少：IPX7；

18、支持WIFI无线传输图像，触屏操作。

配置清单：显示部件、手柄部件、充电器。