|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医用基础设备控价明细表** | | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 医械云查询单价（元） | 我院既往采购单价 | 控制单价（元） | 控制总价（元） |
| 1 | ABS升降平车 |  | 台 | 6 | 4500~9800 | 7250 | 4500.00 | 27000.00 |
| 2 | 不锈钢平车 |  | 台 | 5 | 4000.00 | 3900 | 2100.00 | 10500.00 |
| 3 | ABS治疗车 | 三层 | 台 | 17 | 2800.00 | 2390 | 2300.00 | 39100.00 |
| 4 | ABS治疗车 | 二层 | 台 | 9 | 900.00 | 800 | 450.00 | 4050.00 |
| 5 | ABS抢救车 |  | 台 | 9 | 4150.00 | 2600 | 2000.00 | 18000.00 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 98650.00 |

**医用基础设备需求参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABS升降平车 | 1、规格（长\*宽\*高）：1980mm×640mm×（560-860）mm （±20mm) 2、车身：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观； 3、床面：采用优质PE材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗。 4、护栏：台面两侧配二片提升式小护栏，优质PP工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。 ▲5、功能：中控刹车系统，背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，背部调节0-75度，水平升降调节560mm-860mm（±20mm)。 ▲6、脚轮：Φ150中控制动脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点；配备中控刹车（边刹），通过控制横杆的踩压与提升实现二档（锁定、自由）控制功能。 ▲7、有独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全； ▲8、其他配置：透气防水面（软）床垫1条，可通过床垫转移病人；带有氧气瓶固定支架，根据科室需求可选配4L或10L氧气瓶一套，配3条可调节安全带。 |
| 2 | 不锈钢平车 | 1、规格尺寸（长\*宽\*高）：1870mm×600mm×705mm（±20mm) 2、整车材质:采用304不锈钢板和不锈钢管焊接而成，厚度达到1.0mm以上。担架车台面采用厚度为1.0mm，台面边框和翻转护栏采用直径25×1.2mm优质不锈钢圆管。 3、上架台面:采用优质φ25×1.2不锈钢焊管经过专用设备弯成型，采用圆弧过渡，连接管采用1.2mm厚不锈钢矩管。 4、车体:采用直径25×1.2mm和32×1.2mm不锈钢圆管，电动弯制成型，氩弧焊工艺焊接；表面光洁耐腐蚀。 ▲5、车带四只带刹φ125高级超静音，脚轮推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象。 6、两侧护栏:可以上下翻动，关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧。 ▲7、功能:车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔。 8、车垫：内面采用高密度海绵，外表采用高级人造革面，配3条可调节安全带。 ▲9、配置：不锈钢输液架1个、杂物筐1个 |
| 3 | ABS治疗车 | 1、尺寸（长\*宽\*高)：680mm\*480mm\*890mm （±20mm) ▲2、整车设计为三层双抽，采用抗倍特新型材质，具有：环保、防水、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁、有效阻燃，符合医院消毒、环保、安全要求。 3、台车采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实。 4、台面三边围栏采用航空铝材，护栏高度距离台面50mm,可防物品滑落亦可做推手使用。 5、台车设有并排2个储物抽屉，抽屉内部均采用防水防火材质。 ▲6、抽屉导轨采用“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。 7、台车设有2层储物层板，层板三边均带有高度50mm围栏。台车左侧配有可取卸塑料收纳盒1个。 ▲8、配脚踏式双踏开关垃圾桶，桶盖阻尼缓冲设计，避免手动操作通盖带来二次污染的风险，区分医疗、生活垃圾桶，方便护理人员使用。 ▲9、采用双片4寸“防缠绕” 超静音豪华万向轮，360°任意角度刹车，方便护理人员操作，轮面采用超级聚氨脂材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。 ▲10、配置：储物抽屉 2个；层板 2块；塑料收纳盒 1个；脚踏双桶垃圾桶 1个；4寸双片脚 4个，利器盒托架1个。 |
| 4 | ABS治疗车 | 1、尺寸（长\*宽\*高)：539mm\*366mm\*830mm（±20mm) ▲2、车身由ABS材质结构组成,台面为ABS注塑模具成型工艺台面，两层ABS台面组合而成,易清洗. 要求四柱轴承，立柱ABS材质, 要求要有 ABS推手,三面护栏一个抽屉，污物桶一个,轮子要求具有豪华静音轮四只，(两只带刹车，两只不带刹车)防缠绕，防静电。 |
| 5 | ABS抢救车 | 1、尺寸（长\*宽\*高)：750mm \*480mm\*930mm（±20mm) 2、材质：铝、钢、ABS全新料工程结构组成，四柱承重,塑钢立柱，内有铝管支撑，承重力强。 3、台面要求:优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃。 ▲4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分）.二中抽.（抽屉面高度是12公分，）一大抽（抽屉面高度是24公分）.每层抽屉内有长宽各3\*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向。隐藏式伸缩不锈钢输液架 一根，（输液架与除颤仪平台位置可互换使用）。 ▲5、背面：氧气瓶支架一个，根据科室需求可选配4L或10L氧气瓶1个，心肺复苏按压版一个，电源插座一个。 ▲6、左侧：隐藏式副工作写字台，文件资料盒一个。 ▲7、右侧：两只ABS污物桶。 ▲8、轮子:豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。 |

**商务需求**

1、售后服务要求：⑴免费送货上门，配送；⑶定期回访（明确回访时间）；（4）中标人必须按照国家相关法律法规和“三包”规定及厂家售后服务提供售后服务；设备使用期间，定期提供免费的维修保养服务。接到设备故障通知时，48小时内派出维修工程师到达现场免费维修。

2、质保期：设备承诺提供不少于3年质保，保证质保期内无质量问题，若发生质量问题免费维修或更换，确保设备正常使用，并承担一切费用。

3、竞标报价是指设备的所有费用，包括设备采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、含连接信息系统以及所有的不定因素的风险等所有成本费用的总和。

4、设备交货时随货提供操作维修手册、合格证、说明书纸质和电子版各1套；

5、竞标时请提供售后服务承诺书：明确质保期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。

6、竞标人须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有2名以上使用人员能熟练使用，并能排除简单的故障。

7、设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。

8、交付使用期：基础设备自签订合同之日起15天内交货并验收完毕。

9、交货安装地点：广西壮族自治区江滨医院指定地点。

10、付款方式：

货物安装、验收合格后，甲方收到乙方开具全额发票后4个月内支付至合同总金额的95%，余下合同总金额5%，自验收合格之日起满一年后无质量问题三个月内无息返还（不计利息）。