|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医用基础设备控价明细表** | | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 医械云查询单价（元） | 我院既往采购单价 | 控制单价（元） | 控制总价（元） |
| 1 | 冰帽 |  | 个 | 28 | 180.00 | 175 | 140.00 | 3920.00 |
| 2 | 毒麻药保险柜 |  | 个 | 4 | 2000.00 | 750 | 650.00 | 2600.00 |
| 3 | 过床易 |  | 张 | 7 | 570~1200 | 950 | 280.00 | 1960.00 |
| 4 | 轮椅（折叠式） |  | 台 | 19 | 550.00 | 550 | 450.00 | 8550.00 |
| 5 | 不锈钢治疗盘 |  | 个 | 37 | / | 54.5 | 40.00 | 1480.00 |
| 6 | 简易呼吸囊 |  | 个 | 13 | 345.00 | 235 | 220.00 | 2860.00 |
| 7 | 急救包（舌钳、开口器、压舌板、各1个）不锈钢 |  | 个 | 9 | 338.00 | 300 | 280.00 | 2520.00 |
| 8 | 皮试盒(不锈钢） |  | 个 | 9 | / | 25 | 21.00 | 189.00 |
| 9 | 移动输液架 |  | 台 | 48 | / | 180 | 160.00 | 7680.00 |
| 10 | 试管架 |  | 个 | 13 | / | 20 | 14.00 | 182.00 |
| 11 | 领血箱 |  | 个 | 5 | / | 300 | 290.00 | 1450.00 |
| 12 | 标本箱 |  | 个 | 5 | / | 98 | 80.00 | 400.00 |
| 13 | 冰箱 | 三门式 | 台 | 5 | 1380.00 | 1200 | 1000.00 | 5000.00 |
| 14 | 冰箱 | 十字对开门式 | 台 | 1 | 4500.00 | 3500 | 3200.00 | 3200.00 |
| 15 | 急救箱（出诊箱） |  | 个 | 3 | / | 680 | 650.00 | 1950.00 |
| 16 | 病历夹 |  | 个 | 300 | 26.00 | 25 | 18.00 | 5400.00 |
| 17 | 气垫床（含充气泵） |  | 张 | 63 | 650.00 | 550 | 400.00 | 25200.00 |
| 18 | 中心负压吸引装置 |  | 套 | 26 | 855.00 | 280 | 270.00 | 7020.00 |
| 19 | ABS病历车 | 70格 | 台 | 5 | 2610.00 | 2350 | 1600.00 | 8000.00 |
| 20 | 晨间护理车 |  | 台 | 2 | 2550.00 | 1750 | 1300.00 | 2600.00 |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 92161.00 |

**医用基础设备需求参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冰帽 | 1、规格：圆型，直径20.5cm，高为12.5cm，魔力粘贴松紧可调，可根据头部大小作相对应调节。 ▲2、内容物：为冷敷凝胶或蓄冷剂，透软舒适，降温时间久，长期冷冻柔软不结冰，可循环使用，冷敷凝胶，物理降温。 3、结构及性能要求：冰袋和各种形式的外套、固定带等组成。冰袋内装有冷敷凝胶或蓄冷剂。 |
| 2 | 毒麻药保险柜 | ▲1、微缝工艺平门防撬技术,360度无撬点+隐藏门轴微缝≤0.1cm制在0.1CM，实现平门微缝。采用四维一体切割技术缝隙严格控； ▲2、数码显示屏, 分应急钥匙孔和分主钥匙孔,应急电源孔,按键密码键,3种安全开启方式：1.主钥匙+用户密码 2.主钥匙+备用密码3. 主钥匙+应急钥匙.三面五锁 ； 3、U型铰链32MM实心锁栓，铰链与锁栓共筑四面安全，多点联动，全面防护，提升整体紧密型和防盗性,强震动智能报警,全钢铸体,坚固防钻,钢板韧度高、耐腐蚀、抗冲击、不变形。 |
| 3 | 过床易 | 1、产品尺寸（长\*宽\*高)：170cm\*50cm\*2cm 2、折叠尺寸（长\*宽\*高)：85cm\*50cm\*4cm ▲3、产品承重：≥100kg  4、内板材质：可回收聚丙烯，尼龙和纳米材质、抗压牢固、不易变形。 5、配置：配备手提包1个，便携易收纳。 |
| 4 | 轮椅（折叠式） | 1. 整车采用优质钢管制成，表面采用电镀处理，加后手刹；总 长：1050mm,总宽：680mm,总高：920mm,坐宽460mm，座深;420mm,座与地面520mm，做与扶手距离230mm, 2、黑格600D靠背坐垫，加厚海绵，双刹车；可折叠，配可调节安全带。 ▲3、前轮为7寸实心轮，后轮为24寸优质南方PU发泡胎，加厚铝车圈； 4、ABS防滑手扶圈；不锈钢护板。 5、铁前叉，ABS脚踏板，吹塑扶手 ▲6、配输液架1个。 |
| 5 | 不锈钢治疗盘 | 1、尺寸（长\*宽\*高)：大号（约40cm\*30cm\*3.3cm）； ▲2、材质要求：304不锈钢，可套叠。 |
| 6 | 简易呼吸囊 | 1、规格尺寸：(长\*外径) 212mm\*131mm 2、适用于患者体重(B) B大于40kg 3、死腔量＞65ML 4、呼气阻抗：氧气<5cm  5、吸气阻抗：氧气<5cm ▲6、储气袋容量：2000ml 7、呼吸囊材质：PVC ▲8、配置：呼吸囊1个，储氧袋1个，面罩1个，收纳盒1个。 |
| 7 | 急救包（舌钳、开口器、压舌板、各1个）不锈钢 | 1、包尺寸（长\*宽\*高)：26cm\*20cm\*7.5cm 2、包材质：古尼龙面料 3、携带：手提 ▲4、包里配置： ①舌钳1个：长度16.CM,弯头,不锈钢  ②开口器1个：长度13CM,重量127g,丁字开口型, 不锈钢 ③ 压舌板1个：长11CM，不锈钢 |
| 8 | 皮试盒(不锈钢） | 1、材质: PP材质 ； 2、尺寸（长\*宽\*高):16.2cm\*13.2cm\*4cm（±2cm)。 |
| 9 | 移动输液架 | 1、材质: 不锈钢制成，简单、美观、大方并配有万向滑轮，可移动灵活和刹车。ABS托盘+三角拉手，使用寿长，不易老化而导致托盘变形。 ▲2、具有静音滑轮 ABS多功能挂钩，钢板喷塑底座不锈钢输液架挂钩4个升降杆带标尺不锈钢201管材 3、规格:底座直径48cm，轮子2.5寸，托盘：21\*19cm ，上管25，中管16，下管32，可调节高度，高度调节轻松、灵活、方便，升降高度:1.5-2m；托盘承重≥20kg。 ▲4、有气压缓冲装置，防止非工作人员操作导致的瓶体剧烈下降、脱落现象。 |
| 10 | 试管架 | 1、尺寸：255\*115\*65mm（±10mm)  ▲1、试管架可拆，三层 ▲2、规格： 18mmx50孔，可放置18mm以内试管； 3、材质：PS料。 |
| 11 | 领血箱 | 1、规格（长\*宽\*高）：330\*250\*280mm（±10mm) ▲2、内置8mm0密封条,加强控温效果真正达到99.95%密封性.加厚50mm保温层厚度,阻碍外界温变,防辐射、强效保温,大容量,保温性更持久； ▲3、箱内温度实时监控，随时观察方便运输各种生物标本，温度显示器电池易更换； 4、配置:箱子1个、背带1条、温度计1根、冰盒2个。 |
| 12 | 标本箱 | 1、尺寸：32\*25\*23cm； 2、材质：PP塑料。 |
| 13 | 冰箱 | 1. 规格（长\*宽\*高）：528x549x1735mm（±20mm) 2、能效等级：三级   3、噪声≤36dB 4、制冷控制系统：机械温控 ▲5、箱门结构：三门式 6、冷藏室容积≈126L 冷冻室容积≈57L ▲7、耗电量≤0.69Kwh/24h |
| 14 | 冰箱 | 1. 规格（长\*宽\*高）:700x675x1775mm（±20mm) ▲2、能效等级：一级   3、噪声≤35dB 4、冷冻室容积≈139L 最大容积≤406L ▲5、制冷方式：风冷 ▲6、制冷控制系统:电子温控，变频 7、箱门结构:十字对开门式  8、耗电量≤0.65Kwh/24h |
| 15 | 急救箱（出诊箱） | 1、尺寸：40\*25\*25CM (大16寸) ▲2、材质：铝合金，内层EVA材质 3、配有肩带，有夜光医疗标识 |
| 16 | 病历夹 | 1、材质: ABS材质  2、尺寸: 32.5\*22.5cm  ▲3、带有弹簧压板，夹纸方便 4、带有标记标签，方便记录病人信息，带弧形凹口，方便翻开 |
| 17 | 气垫床（含充气泵） | 1、主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz ▲2、 出气量：≈7L/min ▲3.、压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱） 4.、要有旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节） 5、工作噪音：≤45dB 6、床垫规格：22根气囊，尺寸：长（1950±100）\*宽（900±100）\*高（75）mm ▲7、最大载重：≥ 135公斤； 8.、面料采用优质医用级尼龙布（34丝） 9、连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落 |
| 18 | 中心负压吸引装置 | 配置：国标接头负压吸引表一个，引流瓶1个、瓶架子1个、放瓶子小推车1台,引流袋子1个、盖子跟瓶子连接管1根、负压引流连接管各1个（根）。 |
| 19 | ABS病历车 | 1、尺寸（长\*宽\*高）:790mm\*400mm\*1150mm（±20mm) 2、材质:采用优质的进口ABS全新料工程结构组成，铝.钢. 四柱承重ABS材料，车体轻巧，移动灵活。适用于医护人员对病人资料整理分类入档存放，适用于不同病房使用。 3、台面:ABS双层底面注塑工艺成型台面，可防止物品滑落，台面左右两侧带有弧形推手方便移动查房使用，车体内存放病历夹轨道为ABS材质。 ▲4、设计为双排70格，配带顺序数字标签，左右两侧配带中控锁，左右侧面挡板可锁闭，防止病历丢失。 ▲5、顶部配置:配有两个ABS抽屉，有抽屉拉手。 ▲6、脚轮:豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。 |
| 20 | 晨间护理车 | 1、尺寸（长\*宽\*高)：1000mm\*500mm\*965mm（±20mm) ▲2、材质:冷钢板喷塑工程结构组成，四柱承重，主体结构用25mm\*1.2mm的圆管焊了接而成左边设计为一个抽屉三层平台装有单面围栏，上部左侧有一体成型推手方便操作。平台尺寸为512\*422mm，右侧垃圾袋, ▲3.底部要求配有:4个豪华静音脚轮，其中两个带刹车功能，两个不带刹车，防静电防缠绕，底板四角装有缓冲角防撞功能。氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。 |

**商务需求**

1、售后服务要求：⑴免费送货上门，配送；⑶定期回访（明确回访时间）；（4）中标人必须按照国家相关法律法规和“三包”规定及厂家售后服务提供售后服务；设备使用期间，定期提供免费的维修保养服务。接到设备故障通知时，48小时内派出维修工程师到达现场免费维修。

2、质保期：设备承诺提供不少于3年质保，保证质保期内无质量问题，若发生质量问题免费维修或更换，确保设备正常使用，并承担一切费用。

3、竞标报价是指设备的所有费用，包括设备采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、含连接信息系统以及所有的不定因素的风险等所有成本费用的总和。

4、设备交货时随货提供操作维修手册、合格证、说明书纸质和电子版各1套；

5、竞标时请提供售后服务承诺书：明确质保期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。

6、竞标人须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有2名以上使用人员能熟练使用，并能排除简单的故障。

7、设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。

8、交付使用期：基础设备自签订合同之日起15天内交货并验收完毕。

9、交货安装地点：广西壮族自治区江滨医院指定地点。

10、付款方式：

货物安装、验收合格后，甲方收到乙方开具全额发票后4个月内支付至合同总金额的95%，余下合同总金额5%，自验收合格之日起满一年后无质量问题三个月内无息返还（不计利息）。