|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 空气消毒机（数量：一批） |
| 用途 | 设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理。 |
| 设备主要技  术要求 | 1. 适用范围（m3）：≤100 m3 ； 2. 循环模式;内循环； 3. 安装方式：移动式 ； 4. 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染； 5. 噪声dB（A）低； 6. 电源要求：工作电源: AC220V,50/60Hz ； 7. 产品证件：要求提供卫生安全评价报告、具有软件著作权证书。 |