|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **1** | **定子线圈大修（更换全铜线圈）** | **1** |  |  |
| **2** | **转子清洗烘干浸漆保养** | **1** |  |  |
| **3** | **转子动平衡试验** | **1** |  |  |
| **4** | **电机前端盖跑外圈，激光熔覆修复加工** | **1** |  |  |
| **5** | **电机后端盖跑外圈，激光熔覆修复加工** | **1** |  |  |
| **6** | **电机转子后轴承位跑内圈，激光熔覆修复加工** | **1** |  |  |
| **7** | **电机集电环更换所有铜杆，绝缘套管，车床精车** | **1** |  |  |
| **8** | **SKF轴承:6328M/C3** | **1** |  |  |
| **9** | **SKF轴承：NU328ECM/C3** | **1** |  |  |
| **10** | **电机往返运费** | **2次** |  |  |
| **合计（含13%增值税专用发票）** | | | |  |

**江西石城南方万年青水泥有限公司询价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **修理工号：20240415-01** | **型号：YR500-4-710KW** | **功率：710KW** |
|  | **绝缘等级：F** | **绕组接法：Y** |
| **定子电压、电流：10000 V/49.08A** | **转子电压、电流：796 V/544A** | **转速：1487 r/min** |
| **制造厂家：兰州电机厂** | **出品编号：114023** | **重量：5370 kg** |