现场管理考核

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核标准 |
| **第一部分 安全管理** | | |
| **一** | **安全管理** |  |
| 1 | 发生生产安全事故 | 甲方考核10-50万元/人/次，甲方有权终止合同，政府调查考核另执行 |
| 2 | 发生一类障碍或者轻伤事件 | 考核3--10万元/次 |
| 3 | 发生二类障碍或严重未遂事件 | 考核1--3万元/次 |
| 4 | 发生异常事件 | 考核0.5--1万元/次 |
| 5 | 发生一般未遂事件 | 考核0.3--0.5万元/次 |
| 6 | 发生安全不合格事件不及时汇报，或隐瞒事实真相 | 5000～10000元/次（事故责任另计） |
| 7 | 不符合安全规程和甲方安全、文明管理体系、监察体系的其它事项 | 按甲方相关管理制度要求执行 |
| **二** | **一般作业违章** | |
| 1 | 工作前，没有对工作人员进行安全、技术交底和保存记录 | 考核2000元/次 |
| 2 | 进入生产现场严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、带钉的鞋，严禁打赤膊及其他违章着装，违者责令退出现场并考核 | 考核500-2000元/人次 |
| 3 | 未进行三级安全教育或考试不合格人员进入生产现场作业 | 考核2000元/人次 |
| 4 | 酒后作业 | 考核2000元/人次 |
| 5 | 未按要求提供各种资质材料和证明文件 | 考核500-1000元/次 |
| 6 | 现场作业人员未掌握与作业相应的安全知识和技能，不会使用相应的安全工器具 | 考核1000-3000元/次 |
| 7 | 危化品使用人员未掌握化学品安全技术说明书（MSDS） | 考核500元/次 |
| 8 | 人员着装不统一，工作服、安全帽等未按要求制作统一的单位明显标志 | 考核1000元/次 |
| 9 | 作业区域无有效隔离或未做警示标识 | 考核1000元/次 |
| 10 | 违反厂内规定，擅动生产设备、设施、建筑物、警告牌等 | 考核1000-10000元/次 |
| 11 | 人员着装不统一，工作服、安全帽等未按要求制作统一的单位明显标志 | 考核1000元/次 |
| 12 | 检修作业现场严格定制摆放，做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备品放整齐），“三不乱”（电线不乱拉，管路不乱放，垃圾不乱丢），“三不落地”（使用工具、量具不落地，拆下来的零件不落地，污油脏物不落地），违者按要求考核 | 考核1000—2000元/次 |
| 13 | 在平台格栅上进行检修作业，作业区域必须铺设橡胶垫或铁板，以防零部件掉落伤人或损坏，违者按要求考核 | 考核1000元/次 |
| 14 | 检修作业应及时清理被检设备和检修现场，保持作业区域和生产场所的清洁、文明状态。每天检修完毕后将废料、废液、废布等垃圾整理运走，区域内应无灰尘、无垃圾、无污油、无杂物、无散乱零件、处理检修废料时，不能将化学药品、废油等对环境有危害的物品随意处置，违者按要求考核 | 考核1000—2000元/次 |
| 15 | 检修过程中应做好现场成品的保护工作，如管道保温、路沿石、沟盖板、地面、墙面等，不允许在PVC地面、油漆地面上拖、拽、滚重物（如氧气瓶、乙炔瓶、电焊机、油桶等）；同时，在此类地面上搭设脚手架时，要垫好木板、橡皮等物，防止损坏地面，违者按要求考核 | 考核1000—2000元/次 |
| 16 | 保温拆除作业要求轻拆轻装，随拆随清，做到不扬灰、不乱堆乱撒。在脚手架和格栅上施工的，应在脚手架和格栅平台上铺好彩条布，防止碎保温落到下方，违者按要求考核 | 考核1000元/次 |
| 17 | 固废、危废未按要求处置，随意倾倒在生产现场或混入生活垃圾池 | 考核2000-5000元/次 |
| 18 | 任意倾倒垃圾或垃圾池堆满垃圾未及时清走 | 考核1000元/次 |
| 19 | 作业区域无有效隔离或未做警示标识 | 考核1000元/次 |
| 20 | 在生产检修现场随意大小便 | 考核1000元/次 |
| 21 | 在生产区禁烟场所吸烟 | 考核1000元/人次 |
| 22 | 在生产区禁烟场所地面有烟头 | 考核200元/个 |
| 23 | 违反厂内规定，擅动生产设备、设施、建筑物、警告牌等 | 考核1000-10000元/次 |
| 24 | 机器的转动部分或传动机构未装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端未设护盖，车床、钻床等机械设备无保安装置 | 考核1000-3000元/次 |
| 25 | 在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走，或用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分 | 考核1000-3000元/次 |
| 26 | 清拭运转中机器的固定部分时，戴手套或将抹布缠在手上使用 | 考核1000-3000元/次 |
| 27 | 其他违反安规或相关安全管理制度的 | 考核1000-5000元/次 |
| **三** | **工作票违章** |  |
| 1 | 无票作业 | 考核10000-20000元/次 |
| 2 | 未按要求办理《工作联系单》 | 考核5000-10000元/次 |
| 3 | 工作票延期或工作负责人变更、工作班成员变更未办手续 | 考核2000元/张 |
| 4 | 同一时间段内，工作负责人在其他工作任务中参与作业 | 考核2000元/次 |
| 5 | 工作票安措不全、填写不规范、安全措施漏项 | 考核1000-3000元/次 |
| 6 | 工作票不在工作现场或工作负责人离开现场超过2小时且没有指定临时负责人 | 考核1000-2000元/次 |
| 7 | 工作人员超出工作票许可作业范围进行工作 | 考核2000-10000元/次 |
| 8 | 危险点分析不符合实际，防范措施落实不到位 | 考核1000-5000元/次 |
| 9 | 工作中不严格执行监护制度，专职监护人没有进行不间断监护，擅自脱岗 | 考核2000-5000元/次 |
| 10 | 工作票中的安措执行不到位 | 考核500-3000元/次 |
| 11 | 未执行工作票“两会同”的要求 | 考核1000-3000元/次 |
| 12 | 工作负责人每日开工前不向工作班成员交代工作内容和安全措施 | 考核2000元/次 |
| 13 | 工作人员工作前不了解、不检查安全措施就开始工作 | 考核1000-3000元/次 |
| 14 | 未按规定办理工作票的工作间断、工作延期、设备试运、工作票终结等手续的 | 考核1000-3000元/次 |
| 15 | 未经批准，解除运行设备闭锁、报警、保护装置 | 考核1000-3000元/次 |
| 16 | 工作票未按规定签名或代签名 | 考核500-2000元/次 |
| 17 | 工作票使用种类不当 | 考核1000-3000元/次 |
| 18 | 其他违反“两票”管理规定的 | 考核1000-5000元/次 |
| **四** | **高处作业违章** | |
| 1 | 高处作业不系（挂）安全带 | 考核10000元/人次 |
| 2 | 高处作业使用破损或不符合要求的安全带 | 考核2000-5000元/人次 |
| 3 | 安全带低挂高用或挂在不牢固的物体上等未按要求使用安全带的情况 | 考核1000-3000元/人次 |
| 4 | 高空作业，不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，或高空作业的工器具无防坠落措施。 | 考核2000-3000元/次 |
| 5 | 在高处作业的下方通行或逗留 | 考核2000元/次 |
| 6 | 未经允许在高处平台上开孔打洞或擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层或因工作需要拆除上述设施时,不设临时遮拦、无警示标志，或工作完后未及时恢复 | 考核1000-5000元/次 |
| 7 | 高处作业区域下方未按要求未设置围栏和警告标志，深沟、深坑四周无安全警戒线或围栏，或未设专人监护 | 考核1000-5000元/次 |
| 8 | 夜间或炉膛内等光线昏暗区域进行高处作业时照明不足 | 考核1000元/次 |
| 9 | 立体交叉作业无严密牢固的防护隔离设施 | 考核2000-5000元/次 |
| 10 | 未按规定正确使用梯子或梯子不符合要求 | 考核1000-5000元/次 |
| 11 | 使用未经检验的安全带或安全带未粘贴检验合格标签 | 考核1000-3000元/次 |
| 12 | 患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员进行登高作业 | 考核2000元/次 |
| 13 | 其他未按规定进行高处作业的情况 | 考核1000-5000元/次 |
| **五** | **起重作业违章** | |
| 1 | 利用管道、栏杆、脚手架等悬吊重物或起吊设备 | 考核1000-5000元/次 |
| 2 | 起重作业过程中利用吊钩载人，用吊头、抓斗或其它载货设备输送人员 | 考核10000元/次 |
| 3 | 起吊重物长期悬在空中或者重物短时悬在空中驾驶人员离开驾驶室 | 考核2000元/次 |
| 4 | 起吊作业未设置隔离区、警示标志、无专人监护，无关人员在起重工作区域内行走或逗留 | 考核1000-5000元/次 |
| 5 | 吊物捆扎、吊装方法不当 | 考核1000-2000元/次 |
| 6 | 起吊超过额定负荷的吊物 | 考核2000-5000元/次 |
| 7 | 起吊大件或不规则组件时，未栓以牢固的溜绳（缆绳） | 考核2000元/次 |
| 8 | 起吊氧、乙炔瓶等易燃、易爆危险品无安全措施起吊 | 考核5000元/次 |
| 9 | 跨越或手扶正在运行的卷杨机及设备的钢丝绳 | 考核2000元/次 |
| 10 | 在起吊物下方站人 | 考核1000-2000元/次 |
| 11 | 起重机工作完毕后，未及时摘除吊构上的钢丝绳并将吊钩升起、未切断电源、未将起重机所有工作控制键恢复原位等 | 考核1000-2000元/次 |
| 12 | 起重指挥人员未穿反光衣或带有明显特殊标志的衣服 | 考核2000元/次 |
| 13 | 起重机械及起重工具存在损坏、标志不清、装置失灵、未经检验等不符合规范要求的情况 | 考核1000-5000元/次 |
| 14 | 在带电设备附近进行起吊作业未履行审批手续,起吊作业不符合安全距离或无监护 | 考核1000-5000元/次 |
| 15 | 未进行核算及未履行审批手续，随意在厂内构筑物、平台等作为起吊重物的承力点 | 考核1000-5000元/次 |
| 16 | 人员未经培训擅自操作吊篮 | 考核1000-3000元/次 |
| 17 | 未经验收即使用吊篮 | 考核1000-5000元/次 |
| 18 | 其他未按规定进行起吊作业的情况 | 考核1000-5000元/次 |
| **六** | **脚手架作业** |  |
| 1 | 脚手架的爬梯、栏杆、护板、脚手板等搭设不符合规范要求 | 考核1000-5000元/次 |
| 2 | 使用未经验收合格的脚手架 | 考核1000-5000元/次 |
| 3 | 工作人员未经同意随意改变脚手架结构 | 考核1000-5000元/次 |
| 4 | 脚手架使用过程中超过其承载能力 | 考核1000-5000元/次 |
| 5 | 未按规定使用移动式脚手架 | 考核1000-5000元/次 |
| 6 | 搭设或者拆除高风险脚手架（分部分项工程脚手架、炉内检修平台等）时没有搭设或拆除方案 | 考核2000-5000元/次 |
| 7 | 拆除脚手架时不按从上往下分层进行或往下抛掷钢管和扣件等不按规程规定的行为 | 考核1000-5000元/次 |
| 8 | 脚手架使用单位作业前未按规定进行检查 | 考核1000-3000元/次 |
| 9 | 其他不按要求搭设、验收、使用脚手架 | 考核1000-5000元/次 |
| 10 | 人员未经培训擅自操作炉内升降平台、未经验收即使用炉内升降平台 | 考核2000元/次 |
| 11 | 其他违反脚手架管理规定的情况 | 考核1000-5000元/次 |
| **七** | **动火作业** |  |
| 1 | 在装有易燃易爆的容器上或在油漆未干的结构或其他带压物体上进行焊接 | 考核1000-5000元/次 |
| 2 | 固定或移动式电焊机外壳没有良好的接地，二次线接头铜芯裸露 | 考核1000元/次 |
| 3 | 检修现场电焊线、电源线不集中布置，走向混乱，过通道无保护措施 | 考核1000元/次 |
| 4 | 在地面（水泥及油漆地面、地板砖）、网格栅等处进行电、火焊作业时，未采取有效的防护措施 | 考核1000元/次 |
| 5 | 使用没有防震胶圈和保险帽的气瓶或使用没有减压器的氧气瓶和乙炔瓶 | 考核1000元/次 |
| 6 | 乙炔氧气瓶之间距离小于5米，动火点与乙炔、氧气瓶距离小于10米，乙炔、氧气瓶不直立使用和可靠固定，不使用乙炔回火保护装置。氧气瓶和乙炔瓶混装运输 | 考核1000元/次 |
| 7 | 安放在露天的气瓶，没有采取防曝晒措施 | 考核1000元/次 |
| 8 | 气割工作结束或中断气割工作时，没有关闭氧气和乙炔气瓶就离开工作岗位 | 考核1000元/次 |
| 9 | 动火作业前未清理周围的可燃物、易燃物；作业过程中采取防止金属熔渣飞溅或防止烫伤、触电、爆炸等措施；工作结束后未检查清理残留火种 | 考核1000-5000元/次 |
| 10 | 气瓶附件不齐全或损坏 | 考核1000元/次 |
| 11 | 气瓶超过检验期，气瓶标识不全 | 考核1000元/次 |
| 12 | 把乙炔、氧气皮管放在高温管道上或电线上，或把重、热物体压在皮管上 | 考核2000元/次 |
| 13 | 乙炔、氧气皮管混用，气瓶橡胶软管未有明显的识别，有鼓包、裂缝或漏气，接头处未用专门的卡子卡紧 | 考核1000元/次 |
| 14 | 动火前，未对容器、管道内介质进行安全可靠的置换工作 | 考核2000-5000元/次 |
| 15 | 在有限空间内同时进行电焊、气焊或气割工作 | 考核2000-5000元/次 |
| 16 | 其他未按规定开展动火作业的情况 | 考核1000-5000元/次 |
| **八** | **临时用电作业** |  |
| 1 | 临时用电未经审批，私拉私设电源 | 考核1000-3000元/次 |
| 2 | 电源开关外壳或电线绝缘有破损，现场低压开关设备护盖不全、导体部分裸露，电源线未按规定接线 | 考核1000-3000元/次 |
| 3 | 铺设在过道上的临时电源线没有采取保护措施，线路架空高度室内小于2.5米、室外小于4米，将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上 | 考核1000元/人次 |
| 4 | 使用其他金属丝代替熔丝或不符合规范的熔丝 | 考核1000元/人次 |
| 5 | 接入金属容器内部的负荷未设漏电保护器，漏电保护器、电源联接器和控制箱放在容器内 | 考核1000-3000元/次 |
| 6 | 在金属容器内、周围均是金属导体的场所或潮湿环境等作业时使用未按规定要求电压的照明 | 考核1000-3000元/次 |
| 7 | 室外临时电源、动力照明配电箱未固定牢固，未可靠接地，未采取防雨水、防潮措施，电源箱门未上锁 | 考核1000-3000元/次 |
| 8 | 未按“一机一闸一保护”规定要求使用电气设备 | 考核1000-5000元/次 |
| 9 | 未定期对漏电保安器进行试验检查 | 考核1000元/人次 |
| 10 | 在有爆炸危险的场所未使用相应等级的防爆电气设备 | 考核1000-5000元/次 |
| 11 | 电气设备停电作业,约时停送电 | 考核5000-10000元/次 |
| 12 | 装设接地线前,不验电 | 考核1000-5000元/次 |
| 13 | 未按规定挂好接地线就开始工作或未按《电业安全工作规程》要求规范装设接地线 | 考核1000-5000元/次 |
| 14 | 擅自跨越电气区域安全围栏或超越安全警戒线 | 考核1000-5000元/次 |
| 15 | 电气设备检修,工作人员与带电体不能保持规定的安全距离 | 考核1000-5000元/次 |
| 16 | 单人在高压室内搬运梯子、管子等长物 | 考核1000元/次 |
| 17 | 电动工器具、绝缘工具没有按规定定期进行检验 | 考核1000元/人次 |
| 18 | 使用不合格电动工器具 | 考核1000元/人次 |
| 19 | 潜水泵运行时，工作人员在其所处池内或排水坑工作 | 考核1000-3000元/次 |
| 20 | 室内、外电气设备没有根据规程规定设置固定遮（围）栏，或遮拦门没有上锁、没有悬挂安全标志 | 考核1000元/次 |
| 21 | 固定或移动式电焊机外壳没有良好的接地，二次线接头铜芯裸露 | 考核1000元/次 |
| 22 | 临时用电结束后没有切断电源便离开作业现场 | 考核1000元/次 |
| 23 | 绝缘工具未按规定定期进行试验 | 考核1000元/次 |
| 24 | 其他未按规定开展临时用电作业的情况 | 考核1000-5000元/次 |
| **九** | **个人防护用品及安全用具** |  |
| 1 | 未使用或不正确使用符合国家标准的个人劳动保护用品。如不按规定着装或使用防护用具（如着帆布工作服、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、用电焊面罩等）；使用砂轮切割机、角磨机、砂轮、电镐等机械设备不戴护目眼镜；使用钻床、打大锤时戴手套，挥锤时挥动方向对着人；使用危险化学品时，未按化学品安全技术说明书(MSDS)要求使用防护用品等 | 考核1000元/次 |
| 2 | 进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外）不戴安全帽，辫子、长发未盘在安全帽内，使用已过期的安全帽，或有缺陷 | 考核1000-3000元/次 |
| 3 | 使用不合格的绝缘手套，或使用前未绝缘手套进行气密性检查 | 考核1000元/次 |
| 4 | 巡视室外高压设备时，不穿绝缘鞋 | 考核1000元/次 |
| 5 | 在噪音污染区作业中未佩戴听觉保护器或未采取听力保护措施 | 考核500元/次 |
| 6 | 作业人员的着装有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分 | 考核1000元/次 |
| 7 | 在粉尘污染区作业中未按规定佩戴防尘口罩 | 考核500元/次 |
| 8 | 违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求的人员上岗 | 考核1000-2000元/次 |
| 9 | 其他违反个人防护用品及安全用具管理要求的情况 | 考核1000-5000元/次 |
| **十** | **消防管理** |  |
| 1 | 检修作业现场发生火情 | 考核3000-10000元/次 |
| 2 | 损坏检修作业现场消防设施 | 考核1000-5000元/次 |
| 3 | 堵塞或挤占消防通道，埋压、圈占消防栓或消防设施 | 考核1000-3000元/次 |
| 4 | 在检修作业场所违规存储易燃易爆物品 | 考核1000-3000元/次 |
| 5 | 擅自或违章挪用消防设施、器材 | 考核1000-2000元/次 |
| 6 | 消防器材未定期检查及维护 | 考核1000元/次 |
| 7 | 灭火器压力失效、附件不齐全或损坏 | 考核1000元/次 |
| 8 | 违规运输、存储、使用各类气瓶 | 考核1000-3000元/次 |
| 9 | 其他未严格遵守《电力设备典型消防规程》有关动火要求的 | 考核1000-5000元/次 |
| **十一** | **受限空间作业** |  |
| 1 | 无应急报警、通讯、营救等设施 | 考核1000元-3000/次 |
| 2 | 受限空间作业入口未张贴在警示标识 | 考核1000元/次 |
| 3 | 受限空间入口未设登记薄或登记不符合规范 | 考核1000-2000元/次 |
| 4 | 未按受限空间作业管理规定进行受限空间内部可能存在的有毒有害、易燃易爆气体及氧气含量等检测 | 考核1000-3000元/次 |
| 5 | 无监护人或监护人从事其它工作，监护失职 | 考核1000-3000元 |
| 6 | 在金属容器或坑井内工作时，金属容器无可靠接地，或将行灯变压器带入金属容器或坑井内 | 考核1000元/次 |
| 7 | 在有限空间作业过程中，未采取通风措施保持空气流通，或采用纯氧通风换气 | 考核2000元/次 |
| 8 | 其他违反受限空间管理规定的行为 | 考核1000-5000元/次 |
| **十二** | **车辆、交通安全** |  |
| 1 | 车辆不规范停放在指定区域，阻碍消防和主要交通通道，在禁止停车区域停车 | 考核500元/次 |
| 2 | 检查出问题车辆未及时维修，车辆带病行驶 | 考核500元/次 |
| 3 | 未经许可，车辆驶入禁止驶入区 | 考核500元/次 |
| 4 | 非专职驾驶员和非授权的兼职驾驶员驾驶我厂车辆 | 考核500元/次 |
| 5 | 车载工器具、急救辅材与清单不符或失效 | 考核500元/次 |
| 6 | 车内人员未系安全带 | 考核500元/次 |
| 7 | 无证操作、驾驶各种机动车辆 | 考核1000-2000元/次 |
| 8 | 厂内机动车辆超速行驶或违章带人 | 考核500-1000元/次 |
| **十三** | **管理性、指挥性违章** |  |
| 1 | 高风险作业未制定安全技术措施、作业指导书或未办理相关开工手续即开始现场作业 | 考核1000-5000元/次 |
| 2 | 工作负责人未按照施工方案或施工作业指导书组织现场作业 | 考核1000-5000元/次 |
| 3 | 新设备投运或设备改造、技改后，没有编制或修改相关规程，致使设备的运行、操作、维护无章可循 | 考核1000元/次 |
| 4 | 现场规程未按规定定期进行复查、修订及发布 | 考核1000元/次 |
| 5 | 没有按规定设置安全监督机构和配置安全员 | 考核2000元/次 |
| 6 | 对外发包工程项目没有依法签定合同，或合同中未具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任，或未签订安全协议 | 考核2000元/次 |
| 7 | 重视不够或组织不力，致使重大设备缺陷或安全隐患未得到及时处理 | 考核1000-3000元/次 |
| 8 | 没有按规定设置现场安全防护装置，配置相关安全工器具和个人防护用品 | 考核1000-3000元/次 |
| 9 | 没有组织作业人员进行必要的紧急救护技能培训 | 考核1000元/次 |
| 10 | 图纸资料与现场实际严重不符或设备异动（变动）手续办理不及时、通知不及时的 | 考核1000元/次 |
| 11 | 对重发性违章没有采取有力措施加以制止 | 考核1000-5000元/次 |
| 12 | 交叉作业没有签订交叉作业安全管理协议或未按协议执行 | 考核2000-5000元/次 |
| 13 | 交叉作业安全生产管理职责和安全措施未落实 | 考核1000-5000元/次 |
| 14 | 无视相关安全要求违章指挥，默认或强令工人违章作业、冒险作业等 | 考核1000-5000元/次 |
| 15 | 未定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件或学习弄虚作假。 | 考核1000～3000元/次 |
| 16 | 承包单位不按甲方管理系统的要求开展日常安健环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。 | 考核1000～3000元/次 |
| 17 | 收到整改通知单后，未按要求进行整改或未按期进行整改 | 考核1000～3000元/次 |
| 18 | 其他未按规定进行安全管理的行为 | 考核1000-5000元/次 |
| **十四** | **特种作业** |  |
| 1 | 特种作业人员、特种设备操作人员、特种设备管理人员等未持证上岗 | 考核2000-5000元/人次 |
| 2 | 特种（设备）作业人员证件未按期复审 | 考核500-1000元/次 |
| 3 | 特种设备附件不能有效工作 | 考核2000元/次 |
| 4 | 未按照规定申报定期检验导致特种设备超期未检验、检测的 | 考核1000-3000元/次 |
| 5 | 未按照规定对特种设备进行日常维护保养和自行检查的 | 考核500-2000元/次 |
| 6 | 未按照规定制定特种设备专项应急预案并定期开展演练的 | 考核500-2000元/次 |
| 7 | 未按照规定办理使用登记和变更登记的 | 考核500-2000元/次 |
| 8 | 未建立特种设备安全管理制度和安全技术档案的 | 考核500-2000元/次 |
| 9 | 特种设备未按照规定及时消除事故隐患，继续投入使用的 | 考核500-2000元/次 |
| 10 | 其他违反特种设备及特种作业人员管理规定的情况 | 考核1000-5000元/次 |
| 注 | 其他未尽安全违章考核参照执行，最低考核不低于1000元/次 | |
| **第二部分 质量考核** | | |
| 1 | 未按要求时间建立质量管理体系，成立质量管理机构，每推迟一天 | 考核2000元 |
| 2 | 质量管理机构人员不全或人员素质不满足要求 | 考核1000元/人，逾期不整改加倍考核 |
| 3 | 质量验收划分表或质量验收表项目不全 | 每项考核1000元 |
| 4 | 质量验收划分表或质量验收表未按甲方要求时间提交或调整，每推迟一天 | 考核2000元 |
| 5 | 未按设计、图纸、方案、措施、工艺标准进行施工未造成设备损坏的 | 考核1000-2000元/处 |
| 6 | 未按设计、图纸、方案、措施、工艺标准进行施工造成设备损坏的 | 按损坏设备价值的三倍进行考核 |
| 7 | 使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 考核2000-5000元/项或台 |
| 8 | 检修过程中，发现不符合项时，未按检修制度执行，擅自处理 | 考核2000--10000元/次 |
| 9 | 乙方提交的检修、测量记录不及时、不真实或不完整。 | 考核1000-2000元/次 |
| 10 | 施工过程中发现检修质量不合格，未按甲方要求及时整改 | 考核1000-2000元/处 |
| 11 | 施工中对设备造成二次污染、二次伤害 | 考核1000-5000元/处 |
| 12 | 不执行甲方检修质量验收制度或跨越W、H点。 | 考核H点为3000元/个、W点为2000元/个。 |
| 13 | 乙方没有进行内部三级验收 | 考核2000元/个。 |
| 14 | 设备检修一次验收未通过 | 考核2000元/个（二次未通过双倍，以次增加）。 |
| 15 | 隐蔽工程或其他工程未经验收及验收未通过而无法补救的 | 考核3000-10000元 |
| 16 | 质量存在问题没有履行让步放行手续 | 考核1000-2000元/次 |
| 17 | 项目验收优良率低于100% | 每低1%考核5000元 |
| 18 | 单批次焊口检验一次合格率低于95%的 | 不合格焊口每只考核500元 |
| 19 | 单项工程焊口检验一次合格率低于95%的 | 按合同执行，合同未注明即按每低1%考核10000元 |
| 20 | 承压部件试验或修后发生泄漏，氢气、液氨、燃油等易燃易爆有毒管道试验或修后发生泄漏 | 考核2000元/处 |
| 21 | 风烟系统、油系统等试验中或修后发生泄漏 | 考核300元/处 |
| 22 | 因检修质量问题导致设备试运不合格 | 考核2000-5000元/次 |
| 23 | 因乙方检修质量原因造成点火投油，另加考核投油费用 | 考核5000元/吨 |
| 24 | 因检修质量问题导致主要系统调试、水压试验、机组点火、汽轮机冲转一次不成功的 | 考核10000-50000元/次 |
| 25 | 因乙方检修质量原因使设备系统或机组出力降低 | 按少发电量×50元/万千瓦时考核 |
| 26 | 因乙方检修质量原因影响机组并网 | 每推迟半小时考核5000元 |
| 27 | 由于乙方检修质量原因，或违反甲方执行的检修标准、作业文件、检修工艺而造成设备投运后或质保期内不符合要求导致停运返修 | 考核10000～20000元/台/次（设备维修、损坏费用按合同另计） |
| 28 | 设备、材料合格证明、报关材料等未报监理或甲方认可，擅自进行安装或使用 | 考核5000元/项，逾期不整改加倍考核 |
| 29 | 未按甲方要求时间提交过程资料、竣工资料，每推迟一天 | 考核2000元 |
| 30 | 质保期内出现的问题按上述相关考核条款执行 |  |
| **第三部分 进度考核** | | |
| 1 | 设计进度、设计联络会进度、主要设备供货进度按合同每项每推迟一天 | 考核2000-5000元，影响开工或施工工期的四倍考核 |
| 2 | 年度计划检修项目或重大项目检修中检修进度计划未按甲方要求时间提供或调整，每推迟一天 | 考核2000元，影响开工或施工工期的四倍考核 |
| 3 | 非计划检修项目或一般项目检修中检修进度计划未按甲方要求时间提供或调整，每推迟一天 | 考核1000元 |
| 4 | 三级进度计划网络图中关键节点工期每项每推迟一天（总工期按合同进行考核） | 考核10000元 |
| 5 | 三级进度计划网络图中非关键节点工期每项每推迟一天（总工期按合同进行考核） | 考核2000-5000元 |
| 6 | 合同总工期每推迟一天且影响机组点火或整组启动 | 每推迟一天考核合同总价的2%，累计不超过合同总价的20% |
| 7 | 合同总工期每推迟一天且未影响重要试验、机组点火或整组启动 | 每推迟一天考核合同总价的1%，累计不超过合同总价的10% |
| 8 | 存在安全隐患、影响机组安全运行或机组出力的缺陷，未按甲方要求进行及时处理，每推迟一天 | 考核5000元 |
| 9 | 存在安全隐患、影响机组安全运行或机组出力的缺陷，未按甲方要求时间处理好，每推迟一天 | 考核5000元 |
| 10 | 检修项目、消缺项目未按甲方要求进行及时处理，开工时间每推迟一天 | 考核500-2000元 |
| 11 | 检修项目、消缺项目未按甲方要求时间处理好，每推迟一天 | 考核500-2000元 |
| 12 | 机组投运后质保期内出现缺陷时，乙方未按要求时间到达甲方现场进行处理的，每推迟一天 | 考核1000-5000元 |
| 13 | 机组投运后质保期内出现缺陷时，乙方未按甲方要求时间处理好，每推迟一天 | 考核5000-10000元 |
| 注 | 如项目执行中，因检修计划总工期调整、交叉作业调整等原因经甲乙双方协商共同同意后工期发生变化，以双方协商确认的工期为准进行考核。 | |
| **第四部分 文明考核** | | |
| 1 | 人员着装不统一，工作服、安全帽等未按要求制作统一的单位明显标志 | 考核1000元/次 |
| 2 | 作业区域无有效隔离或未做警示标识 | 考核1000元/次 |
| 3 | 检修作业现场严格定制摆放，做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备品放整齐），“三不乱”（电线不乱拉，管路不乱放，垃圾不乱丢），“三不落地”（使用工具、量具不落地，拆下来的零件不落地，污油脏物不落地），违者按要求考核 | 考核1000—2000元/次 |
| 4 | 在平台格栅上进行检修作业，作业区域必须铺设橡胶垫或铁板，以防零部件掉落伤人或损坏，违者按要求考核 | 考核1000元/次 |
| 5 | 检修作业应及时清理被检设备和检修现场，保持作业区域和生产场所的清洁、文明状态。每天检修完毕后将废料、废液、废布等垃圾整理运走，区域内应无灰尘、无垃圾、无污油、无杂物、无散乱零件、处理检修废料时，不能将化学药品、废油等对环境有危害的物品随意处置，违者按要求考核 | 考核1000—2000元/次 |
| 6 | 检修过程中应做好现场成品的保护工作，如管道保温、路沿石、沟盖板、地面、墙面等，不允许在PVC地面、油漆地面上拖、拽、滚重物（如氧气瓶、乙炔瓶、电焊机、油桶等）；同时，在此类地面上搭设脚手架时，要垫好木板、橡皮等物，防止损坏地面，违者按要求考核 | 考核1000—2000元/次 |
| 7 | 保温拆除作业要求轻拆轻装，随拆随清，做到不扬灰、不乱堆乱撒。在脚手架和格栅上施工的，应在脚手架和格栅平台上铺好彩条布，防止碎保温落到下方，违者按要求考核 | 考核1000元/次 |
| 9 | 作业结束应及时清理被检设备和检修现场，保持作业区域和生产场所的清洁、文明状态。每天检修完毕后将废料、废液、废布等垃圾整理运走，区域内应无灰尘、无垃圾、无污油、无杂物、无散乱零件、处理检修废料时，不能将化学药品、废油等对环境有危害的物品随意处置，违者按要求考核 | 考核1000—2000元/次 |
| 10 | 未经批准任意在厂内的设备、结构、墙板、楼板上开孔、拴挂吊具或焊接临时结构 | 考核1000-3000元/次 |
| 11 | 在生产检修现场随意大小便 | 考核1000元/次 |
| 12 | 油漆、粉刷等作业未采取防滴漏措施 | 考核1000元/次 |
| 13 | 污染或损坏已油漆、粉刷好的物件或墙面（地面） | 考核1000元/次 |
| 14 | 在设备或物件上乱涂乱画 | 考核1000元/次 |
| 15 | 任意倾倒垃圾或垃圾池堆满垃圾未及时清走 | 考核1000元/次 |
| 16 | 固废、危废未按要求处置，随意倾倒在生产现场或混入生活垃圾池 | 考核2000-5000元/次 |
| **第五部分 其他考核** | | |
| 1 | 未经甲方许可擅自更换项目经理或副经理、技术负责人 | 每人/次考核20000元 |
| 2 | 未经甲方许可擅自更换专业负责人、安全人员、质检员 | 每人/次考核10000元 |
| 3 | 未经甲方许可擅自更换班长（技术员） | 每人/次考核8000元 |
| 4 | 未经甲方许可擅自更换工作负责人 | 每人/次考核8000元 |
| 5 | 项目经理、副经理或技术负责人未经甲方许可情况下未按期到位或离厂、缺少 | 每人/每天考核1000元 |
| 6 | 专业负责人、安全员或质检员未经甲方许可情况下未按期到位或离厂、缺少 | 每人/每天次考核800元 |
| 7 | 工作负责人、班长（或技术员）每少1人 | 每天考核600元 |
| 8 | 检修人员每少1人 | 每天考核400元 |
| 9 | 甲方认为相关人员不能满足现场岗位要求，需要乙方进行更换时，乙方未按期进行更换，每延迟一天 | 考核2000元/人 |
| 10 | 五牌二图、现场定制管理方面没有按要求时间布置好 | 考核1000元/天 |
| 11 | 需外部专家评审的重大措施、方案未按要求进行外部评审 | 考核50000元/项 |
| 12 | 重大措施、方案未及时报送 | 考核500元/天/项 |
| 13 | 重大措施、方案缺少 | 考核10000元/项 |
| 14 | 安全技术措施、作业指导书、检修文件包缺少 | 考核5000元/天/项 |
| 15 | 安全技术措施未按要求进行补充 | 考核5000元/项 |
| 16 | 其他修前准备工作未按甲方要求执行 | 考核2000元/项 |
| 17 | 乙方负责人员缺席或未准时参加甲方要求参加的检修协调会、专业会、事故调查会。 | 考核300元/次 |
| 18 | 接到消缺通知，未按时赶到现场处理，值班人员不能随叫随到。 | 考核500元/次 |
| 19 | 在责任范围内，不按时执行甲方安排的工作。 | 考核1000元/次，导致事故按程度另计，最高按非停考核。 |
| 20 | 重要机械设备缺少，已发生进度滞后的，未按甲方要求时间到场，每推迟一天 | 考核10000元 |
| 21 | 不服从甲方管理，与甲方管理人员发生扯皮，推卸责任等事宜 | 考核5000-10000元 |
| 22 | 乙方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 考核2000～5000元/次 |
| 23 | 乙方使用随机备件、备品备件出现人为损坏或浪费。 | 按甲方购买价的双倍扣除 |
| 24 | 借用甲方专用工器具损坏的。 | 乙方能修复的处罚500元/项，损坏严重的按双倍的购买价赔偿。 |
| 25 | 人员着装、安全帽、安全带等配置不符合规范、不统一 | 考核500元/人/项，逾期不整改加倍考核 |
| 26 | 现场各类标识、标志牌、宣传标语等缺少、不规范标准、不统一 | 考核300元/处，限期未整改好加倍考核 |
| 27 | 安全健康防护装备、安全设施、安全围栏等不符合标准、不规范、不统一 | 考核1000元/处，限期未整改好加倍考核 |
| 28 | 班前会、班后会未召开 | 考核500元/次 |
| 29 | 班前会、班后会记录不全、不符合要求 | 考核300元/次 |
| 30 | 针对甲方或监理提出的问题没有及时响应（含微信群发布的消息） | 考核500元/项，限期未整改好加倍考核 |
| 31 | 各类会议确定的问题没有按时进行反馈，每推迟一天 | 考核500元 |
| 32 | 未按甲方要求安排人员配合机组整组启动或启动后的配合工作 | 考核5000元，逾期不执行加倍考核 |
| 注 | 考核天数计算依据为：甲方合同要求的到位时间、检修工期内时间；各级人员素质不满足视为人员缺少，按缺少考核。 | |

**承包商的奖励细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织得力，积极配合抢修/消缺，保障机组设备稳定运行 | 奖励500-20000元 |
| 2 | 积极主动配合执行甲方安排的工作 | 奖励500-20000元 |
| 3 | 运行中及时发现一般设备缺陷并及时汇报或处置 | 奖励100元-500元 |
| 4 | 发现重大缺陷及时汇报或处置的 | 奖励500-2000元 |
| 5 | 月度工作完成情况较好 | 奖励1000-5000元 |
| 6 | 提供合理化建议或制定优化措施，并取得效果 | 奖励100-10000元 |
| 7 | 按要求完成合同约定内容，且整体性能达到技术协议要求的 | 奖励不超过合同金额的5% |
| 注 | 奖励10000元及以下的，由项目管理部门签发；奖励10000以上至50000元的（含50000元），由项目管理部门及生产技术部进行双签确认，报分管副总经理签发；50000元以上由总经理签发。 | |