**项目基本情况：**

项目名称：5号机大机#1瓦上瓦开孔（增加测振元件）

计划时间：2025年05月25日-2025年05月30日,具体时间以5号机大机#1瓦到达修理厂起算5日内完成修理。

**技术要求：**

1、#1瓦上瓦壳体开M10\*1螺纹孔，深度约121mm，距离轴承边缘85mm。开螺纹孔数量2个，要求螺纹孔垂直轴心且形成90°夹角。具体位置见图纸。

2、螺纹无毛刺，无碎屑堵塞螺纹孔，探头配合转动灵活。

3、修理件最大尺寸φ665.43\*322mm