需求参数（胸骨/肋骨牵开器）

▲1、胸骨牵开器：

1.1、Cooley旋转型，叶深20mm，叶宽28mm，行程210mm，臂长150mm, 间距72mm。

1.2、材质：进口医用不锈钢。

▲2、肋骨牵开器：

2.1 FInochietto旋转型，叶深70mm ，叶宽65mm ，行程250mm,臂长140mm。

2.2材质：进口医用不锈钢。

▲配置清单：

1、胸骨牵开器1把

2、肋骨牵开器1把